**Technická specifikace a další požadavky**

**Lehké užitkové vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t v provedení třístranný sklápěč**

**a) podvozek:**

* ocelová rámová konstrukce s poháněnou zadní tuhou nápravou, dvoumontáž pneumatik, uzávěrka diferenciálu
* rozvor 3.450 mm, maximální celková délka vozidla 6.100 mm
* celková hmotnost podvozku do 3.500 kg, zvýšená konstrukční nosnost
* nejmenší maximální dovolené zatížení na přední nápravu 2.000 kg
* nejmenší maximální dovolené zatížení na zadní nápravu 3.000 kg
* dvojitá kabina se čtyřmi dveřmi, 1 + 6 míst, standardní barva bez příplatku
* vznětový motor emisní třídy Euro 6d, maximální výkon nad 115 kW, maximální točivý moment přes 300 Nm
* plně synchronizovaná převodovka, minimálně 6 stupňů vpřed
* dvouokruhová hydraulická brzdová soustava, kotoučové brzdy na všech kolech
* pneumatiky pro celoroční provoz (M+S) nominálního průměru 16 palců včetně plnohodnotné rezervy
* tažné zařízení ISO 50, elektrická zásuvka
* nízkoprofilová majáková rampa oranžová
* rok výroby 2020
* záruka na podvozek 24 měsíců, zajištěný značkový záruční i pozáruční servis v dojezdové vzdálenosti do 40 km

**b) nástavba:**

* třístranná sklápěcí, ocelová korba s vyztuženým nosným rámem, ocelová podlaha se 6 kotvícími oky
* minimální vnitřní délka 2.700 mm, minimální vnitřní šířka 2.100 mm
* bočnice a zadní čelo minimální výšky 500 mm
* nástavec bočnic odnímatelný, minimální výška 500 mm
* plné přední čelo minimální výšky 1.200 mm se zarážkami pro aretaci nákladu
* centrální hydraulický válec, ovládání sklápěče elektrohydraulické
* schránka na nářadí
* záruka na nástavbu 12 měsíců + dalších 12 měsíců na nosné díly mechanizmu

**c) vybavení kabiny:**

* rádio
* potahy všech sedadel