U objektu ZŠS Bártlova je požadavek zajistit klimatizaci celkem pro dvě podkrovní místnosti pomocí klimatizačních dvojic (jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky na klimatizovanou místnost):

* 1 místnost (v půdorysu vedená jako místnost 2.6.- pracovna- dílna) umístěna v levé části objektu.
* 1 místnost v místě bývalého bytu (v půdorysu původně vedené jako místnosti 308, 310 - obývací pokoj a kuchyně) umístěna ve střední části objektu.

Venkovní jednotky je třeba umístit pod okna ve 2.NP z důvodu dosahu v případě servisu.