U objektu ZUŠ v 3. NP MŠ Ratibořická č. p. 2299 je požadavek zajistit klimatizaci celkem pro šest místností (č.302,304,305,306,307,308) pomocí jedné centrální venkovní jednotky a vnitřních jednotek na každou klimatizovanou místnost):

VRF/VRV jednotka umístěna na střechu, rozvody vedeny skrz chodbu - místnost č. 303 do jednotlivých učeben - nutné vést v sádrokartonovém  kastlíku pod stropním podhledem. Počítá se s demontáží a zpětnou montáží závěsného systému na uchycení obrazů a informačních nástěnek.

Maximální přípustná hmotnost venkovní jednotky musí odpovídat maximálnímu zatížení střechy – 150 kg/m2.