**Technická specifikace a další požadavky**

**Smykem řízený nakladač**

* Provozní hmotnost nakladače do 3500 kg (řidičský průkaz typu B)
* Technická způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích
* Výkon motoru min. 44 kW
* Minimální rychlost 18 km/hod
* Nosnost minimálně 1000 kg
* Výsypná výška min 2600 mm
* Výška spodního otočného čepu upínače příslušenství min. 3300 mm
* Pracovní osvětlení – přední i zadní
* Maják
* 1 ks plnohodnotná rezerva
* Maznice na čepy
* Klíč na kola
* Základní sada pojistek
* Hasicí přístroj
* Lékárnička
* Výstražná vesta
* Dojezdová vzdálenost servisu do 40 km
* Zajištění servisu 7 dní v týdnu
* Záruka min. 24 měsíců