Příloha č. 2 – Technické parametry zařízení

**FAS 2650**

FAS2650 HA System,Premium Bundle 2

Bezel,FAS2650,-C 1

Documents,FAS2650,-C 1

SFP+ FC Optical 16Gb,-C 4

Cable,LC-LC,OM4,2m 4

Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,0.5M 2

Rackmount Kit,4-Post,Universal,R6 1

Power Cable Continental Euro,R6 2

FAS2650,24x1.2TB,10K,-C 1

No Data at Rest Encryption Operating System 2

ONTAP,Per-0.1TB,PREMBNDL,Perf,1P,-C 288

**FAS 2650-EXP**

Cable,12Gb,Mini SAS HD to HD,2m 4

Power Cable Continental Euro,R6 2

Rackmount Kit,4-Post,Universal,R6 1

DSK SHLF,12G,12x4TB,7.2K,1P,-SK 1

ONTAP,Per-0.1TB,PREMBNDL,Capacity,1P,-P 480

NetApp DS424X-R6

Rackmount Kit,4-Post,Universal,R6 1

Power Cable Continental Euro,R6 2

Cable,SAS Cntlr-Shelf/Shelf-Shelf/HA,2m 2

Cable,Ethernet,2m RJ45 CAT6 2

DSK SHLF,12x4.0TB,7.2K,6G,QS 1

OS Enable,Per-0.1TB,ONTAP,Cap-Stor,0P,QS 480

Další komponenty

SW-2,SnapMirror,2240A 2

NetApp SW Subscription Plan 2

Pokud bude dodán jiný typ zařízení, dodavatel zaručí kompatibilitu z provozovanými prostředky.